**Forever 30x30 Pina strukturiert, Dekorfliese, unglasiertes Feinsteinzeug, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz, Bogen 297x297 mm, Hytect, FS, R10 B**

Forever, Dekorfliese, unglasierte Feinsteinzeug-Fliesen, im Format 30 x 30 x 1,05 cm, Verklebung rückseitig auf Glasfasernetz

Farbe: ..........

- Pina greige

- Pina basalt

- Pina black

Oberfläche: strukturiert

Veredelung: Hytect

Frostbeständigkeit: gegeben

Rutschhemmung: R10 / B

Rektifizierung: gegeben

Art des Untergrunds: ................................

- Beton

- Bauplatten

- keramisch

- ................................

liefern und nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE auf vorhandenem Untergrund verlegen.

Die Verfliesung ist mit einer Fugenbreite von .......... mm auszuführen.

Die Fugen sind sorgfältig auszukratzen.

Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe .......... mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel nach DIN EN 13888 ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

**Menge:**..........

**Einheit:**m²

**EP:**..........

**GP:**..........